**ART. A107 "HERBY"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **ART.** | **№ ПОЗ** | **DESCRIPTION** | **НАИМЕНОВАНИЕ** |
|  |  |  |  |  |
| A1071 | A107 | 1 | FIBERGLASS SEAT | СИДЕНИЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА |
| A1052 | A107 | 2 | HINGE FOR FIXING SEAT | ПЕТЛИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СИДЕНИЯ |
| F3008 | A107 | 3 | FAST CONNECTOR | КОНТАКТНАЯ КЛЕЙМА |
| RV73 | A107 | 4 | FAST CONNECTOR COVER | КОНТАКТНАЯ КЛЕЙМА |
| F30090-P A107 | | 5 | PUSH BUTTON FOR FIBERGLASS OPENING | КНОПКА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРПУСА |
| F30010 | A107 | 6 | INDICATOR LAMP | ИНДИКАЦИОННАЯ ЛАМПА |
| A1077 | A107 | 7 | FIBERGLASS BODY | ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС МАШИНКИ |
| A1078 | A107 | 8 | STICKERS SET | МЕСТО НАКЛЕЙКИ |
| F30021 | A107 | 9 | BATTERY BOX 95 AMP. | ЯЩИК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 95 AMP |
| A10710 | A107 | 10 | COIN BOX AND ELEC.EQUIPMENT RECEPTACLE | ЯЩИК ДЛЯ ЖИТОНОПР. И ДР.ЧАСТЕЙ |
| SE1/T | A107 | 11 | SPEED REGULATOR TD08/50 12-24V. | РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ TD08/50 12-24V. |
| A10310 | A107 | 12 | COIN BOX RECEPTACLE COVER | ДВЕРЦЕ КОРОБКИ ЖИТОНОПРИЕМН. |
| F30024 | A107 | 13 | LOCK | ЗАМОК |
| A10514 | A107 | 14 | FOOT BOARD | СТУПЕНЬКА |
| A10312 | A107 | 15 | COIN DROP BOX | ЯЩИК ДЛЯ ПРИЕМА ЖИТОНОВ |
| F30011 | A107 | 16 | PEDAL SWITCH UPPER PART | ЧАСТЬ ПЕДАЛИ ВКЛ / ВЫК. СКОРОСТИ |
| F30015 | A107 | 17 | COIN MECHANISM | МЕХАНИЗМ ЖИТОНОПРИЕМНИКА |
| F30013 | A107 | 18 | PEDAL SPRING | НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ГАЗА |
| A10519 | A107 | 19 | NUT DIAM. 10 SHORT | БОЛТ ДИАМЕТР 10 мм |
| A10520 | A107 | 20 | REAR WHEELS DEMI RIM | НАКЛАДКА ДИСК ЗАДНЕГО КОЛЕСА ВН |
| F30012 | A107 | 21 | MICRO PEDAL SWITCH (BLACK) | МИКРО ПЕДАЛЬ ВКЛ. ГАЗА (ЧЕРНАЯ) |
| F30014 | A107 | 22 | PEDAL SWITCH LOWER PART | НИЖНАЯЯ ЧАСТЬ ПЕДАЛИ ГАЗА |
| A10523 | A107 | 23 | RUBBER RING 180 | ШИНА R-180 |
| A10724 | A107 | 24 | LEAVER FOR SUPPORT BOX COIN MAC HERBY | ОТВЕРСТИЕ РЕГУЛ. ЗАМКА НА ДВЕРЬ ЖИТ. |
| A10525 | A107 | 25 | 6200 2RS BEARING FOR REAR WHEEL | ПОДШИПНИК ЗАД. КОЛЕСА 6200 2RS |
| A10526 | A107 | 26 | BEARINGS SPACER 26X18X10 | ПРОКЛАДКА ПОДШИПНИКА 26X18X10 |
| F32021 | A107 | 27 | CIRCLIP DIAM.47 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДИАМЕТР 47 |
| A10728 | A107 | 28 | SIDE METAL LOCK HERBY | НАКЛАДКА БОКОВАЯ |
| A10520 | A107 | 29 | REAR WHEELS DEMI RIM | НАКЛАДКА ДИСК ЗАД. КОЛЕСА ,ВНЕШН |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A10730 | A107 | 30 | SCREW 10X75 | ВИНТ 10X75 T.E |
| A10531 | A107 | 31 | CHASSIS | ШАССИ -126 |
| A10532 | A107 | 32 | WELDED RUBBER BUMPER | СВАРНОЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР |
| F30016 | A107 | 33 | LOUDSPEAKER | ДИНАМИК |
| B40628 | A107 | 34 | NUT DIAM 10 AUT. | ВИНТ. ДИАМЕТР 10 AUT |
| A10354 | A107 | 35 | STEERING WHEEL | РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |
| A10356 | A107 | 36 | STEERING WHEEL SPRING | ПРУЖИНА РУЛЯ |
| A10737 | A107 | 37 | STEERING WHEEL CENTER COVER | КРЫШКА ЦЕНТРА РУЛЯ ДИАМ 18 мм |
| A10842 | A107 | 38 | SPACER 17X30X20 | ПРОКЛАДКА / ШАЙБА 17X30X20 |
| A10739 | A107 | 39 | SPACER 45X3,5X21 | ПРОКЛАДКА / ШАЙБА 45X3,5X21 |
| A10543 | A107 | 40 | STEERING COLUMN WITH PLATE | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С ПЛАСТИНОЙ |
| A10363 | A107 | 41 | POWER UNIT (TRANSMISSION AND MOTOR) | МОТОР ТРАНСМИСИОНЫЙ |
| A10742 | A107 | 42 | FIBERGLASS BODY WITH STICKERS | КОРП. СТЕКЛОВОЛОКОНН. С НАКЛЕ. |
| A10547 | A107 | 43 | COMPLETE WHEEL 180 | КОЛЕСО В СБОРЕ R-180 |
| A10840 | A107 | 44 | BEARING 6204 2RS | ПРОКЛАДКА 6204 2RS |
| PESC67 | A107 | 45 | ELECTRIC EQUIPMENT HERBY | ЭЛЕК.ПРОВОДКА HERBY С РЕГУЛЯТО |
| A10839 | A107 | 46 | SPACER 5X30X20 | ПРОКЛАДКА / ШАЙБА 5X30X20 |
| SE17 | A107 | 47 | INFRA RED RECEIVER LAMP | ИНФРОКР. ЛАМПА ПРИЕМА СИГНАЛА |
| D5008-LA A107 | | 48 | BULB 12V 3W | ЛАМПОЧКА 12V 3W TUTTO VETRO |
| A10749 | A107 | 49 | SIDE METAL HERBY | БОКОВАЯ ПЛАСТИНА HERBY |
| PU32 | A107 | 50 | SEMI RIM FOR WHEEL DIAM. 180 | ЧАСТЬ ДИСКА ПЕРЕД. КОЛЕСА. R-180 |
| PU7 | A107 | 51 | NUT DIAM. 6 AUT. | ВИНТ ДИАМЕТР. 6 AUT. |