**ART. F308 "AMERICAN TRUCK"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **ART POS** | | **DESCRIPTION** | **НАИМЕНОВАНИЕ** |
|  |  |  |  |  |
| F3081 | F308 | 1 | FIBERGLASS BODY | СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ КОРПУС МАШИ |
| M20341 | F308 | 3 | COIN BOX HOUSING LASER | КОРОБ ДЛЯ ЯЩИКА ПРИЕМА ЖЕТ. |
| F3084 | F308 | 4 | FOOTBOARD | ПОДНОЖКА ДЛЯ НОГО |
| F3005 | F308 | 5 | HYDRAULIC SHAFT 150NW | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 150NW |
| M20340 | F308 | 6 | COIN BOX FOR LASER | ЯЩИК ДЛЯ ЖЕТОНОВ |
| F3087 | F308 | 7 | FIBERGLASS BODY FIXING BRACKET | КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА МАШ |
| F3008 | F308 | 8 | FAST CONNECTOR | КЛЕЙМА КОНТАКТНАЯ |
| F3009 | F308 | 9 | CHIN PROTECTOR PAD | ПАДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ РУЛЯ F.1 |
| M20383 | F308 | 10 | WARNING LAMP FOR MOTO LASER-POLICE | ПРОБЛЕСКОВАЯ ЛАМПА АВАРИНЫЙ МАЯК |
| F30011 | F308 | 11 | PEDAL SWITCH UPPER PART | ВЕРХНЯЯ НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ГАЗА |
| F30012 | F308 | 12 | MICRO PEDAL SWITCH (BLACK) | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ ГАЗА (ЧЕРНАЯ) |
| F30013 | F308 | 13 | PEDAL SPRING | ПРУЖИНА ПЕДАЛИ ГАЗА |
| F30014 | F308 | 14 | PEDAL SWITCH LOWER PART | НИЖНАЯ ЧАСТЬ ПЕДАЛИ ГАЗА |
| F30015 | F308 | 15 | COIN MECHANISM | ЖЕТОНОПРИЕМНИК |
| F30016 | F308 | 16 | LOUDSPEAKER | ДИНАМИК ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ |
| F30819 | F308 | 19 | REAR FIBERGLASS SUPPORT | ЗАД. КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА МАШИН |
| F31850 | F308 | 20 | BRUSH FASTENING CAP | КОЛПАК ДЛЯ ЩЕТКИ РЕДУКТОРА |
| F30021 | F308 | 21 | BATTERY BOX 95 AMP. | ЯЩИК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 95 AMP |
| F30024 | F308 | 22 | LOCK | ЗАМОК |
| SE1/T | F308 | 26 | SPEED REGULATOR TD08/50 12-24V. | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ TD08/50 12-24V. |
| M20240 | F306 | 28 | CRESCENT WEDGE FOR MOTOR | КЛИН ШПОНКА ДЛЯ МОТОРА |
| F30084 | F308 | 29 | INNER TUBE 3.00-4 | КАМЕРА ВОЗДУШНАЯ ДЛЯ ШИНЫ 3.00-4 |
| F30030 | F308 | 30 | REAR WHEEL PROTECTING PLATE | PIASTRA PROTEZIONE RUOTA F.1 |
| F31419 | F308 | 31 | CIRCLIP DIAM. 35 | ПРУЖ. КОЛЬЦЕВОЙ ЗАМОК ДИА 35 мм |
| F30032 | F308 | 32 | STEERING WHEEL | РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ F.1. |
| F30833 | F308 | 33 | STEERING WHEEL SHAFT | ВАЛ РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
| F30034 | F308 | 34 | 2.60X85 DEMI RIM | ВНУТР. ЧАСТЬ ДИСКА КОЛЕСА 260X85 |
| F30058 | F308 | 35 | BEARING | ПОДШИПНИК 6202-2RS |
| F30036 | F308 | 36 | UNIVERSAL JOINT | КАРДАНЫЙ ВАЛ РУЛЯ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F30037 | F308 | 37 | BEARING 6003-2RS | | | | ПОДШИПНИК 6003-2RS | | | | |
| F30038 | F308 | 38 | BRASS SPACER 2X35X17 | | | | ШАЙБА РАСПОРНАЯ 2X35X17 | | | | |
| F30039 | F308 | 39 | FORK | | | | ВИЛКА F.1 | | | | |
| B40553 | F308 | 40 | BOLT 10X120 | | | | БОЛТ 10X120 | | | | |
| RV73 | F308 | 41 | FAST CONNECTOR COVER | | | | КЛЕЙМА БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ | | | | |
| F30042 | F308 | 42 | BEARING SPACER 57X18X10 | | | | РАСПОРКА ПОДШИПНИКА 57X18X10 | | | | |
| F30043 | F308 | 43 | SPLIT RIM HOUSING BEARING | | | | ЧАСТЬ ДИСКА ПЕРДН. КОЛЕС 260X85 | | | | |
| F30048 | F308 | 48 | SUSPENSION SPRING | | | | ПРУЖИНА АМАРТИЗАЦИОННАЯ | | | | |
| F30050 | F308 | 50 | FRONT RUBBER BUMPER | | | | ПЕРДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР F.1 | | | | |
| F30041 | F308 | 51 | BEARING 6300 2RS | | | | ПОДШИПНИК 6300-2RS | | | | |
| M20325 | F308 | 52 | BOLT 10 X35 | | | | БОЛТ 10X35 | | | | |
| B40726 | F308 | 53 | BUMPER BAND SPACER 8X25X10 | | | | РАСПОРНАЯ ТРУБКА АМОРТ 8X25X10 | | | | |
| B40628 | F308 | 55 | NUT DIAM 10 AUT. | | | | ГАЙКА ДИАМ. 10 мм | | | | |
| F30056 | F308 | 56 | REAR RUBBER BUMPER | | | | ЗАДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР F.1 | | | | |
|  |  |  |  | | **ART. F308 "AMERICAN TRUCK"** | | | | |  | |
| **COD** | **ART POS** | | |  | | **DESCRIPTION** | | **DESCRIZIONE** | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | | | | |
| F30059 | F308 | 59 | LEFT REAR WHEEL | | | | ЧАСТЬ ЗАД. ЛЕВОГО ДИДИС 4.10/3.50 | | | | |
| F30070 | F308 | 60 | 4.10/3.50 TYRE | | | | ШИНА 4.10/3.50-5 | | | | |
| F30061 | F308 | 61 | 4.10/3.50-5 INNER TUBE | | | | КАМЕРА ВОЗД. ДЛЯ ШИНЫ 4.10/3.50-5 | | | | |
| F30062 | F308 | 62 | 4.10/3.50-5 NYLON RING | | | | КОЛЬЦО ИЗ НЕЙЛОНА 4.10/3.50-5 | | | | |
| F30063 | F308 | 63 | BEARING 6201 2RS | | | | ПОДШИПНИК 6201-2RS | | | | |
| A10332 | F308 | 64 | NUT DIAM. 12 AUT | | | | ГАЙКА ДИАМ 12 мм | | | | |
| F30369 | F308 | 65 | NUT DIAM. 10 AUT SHORT | | | | ГАЙКА ДИАМ 10 мм | | | | |
| F30066 | F308 | 66 | BUMPER BAND | | | | БАМПЕРНАЯ ДУГА F.1. | | | | |
| F30867 | F308 | 67 | CHASSIS | | | | ШАССИ “АМЕРИКАН ТРАК” | | | | |
| F31849 | F308 | 69 | REDUCTOR MOTOR BRUSH | | | | ШЕТКА РЕДУКТОРА МОТОРА | | | | |
| F30071-M | F308 | 71 | RIGHT REAR WHEEL FOR REDUCTOR | | | | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ДИСК РЕД 4.10/3.50 | | | | |
| M20331 | F308 | 73 | RUBBER | | | | НАКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ | | | | |
| F30062 | F308 | 74 | 4.10/3.50-5 NYLON RING | | | | НЕЙЛОНОВОЕ КОЛЬЦО 4.10/3.50-5 | | | | |
| M20269 | F308 | 75 | CRESCENT WEDGE FOR REDUCER | | | | КЛИН ШПОНКА ДЛЯ РЕДУКТОРА | | | | |
| RV72 | F308 | 76 | MOTOR REDUCER | | | | РЕДУКТОР ТРАНСМИСИИ | | | | |
| F31875 | F308 | 77 | NUT DIAM. 20 | | | | ГАЙКА ДИАМ. 20 мм | | | | |
| F30365 | F308 | 78 | SPACER 6X25X17 | | | | РАСПОРНАЯ ШАЙБА 6X25X17 | | | | |
| F30028 | F308 | 79 | 3.00-4 TYRE | | | | ШИНА 3.00-4 | | | | |
| F30081-M | F306 | 80 | MOTOR 12V FOR REDUCTOR | | | | ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ РЕДУКТ.12V 2000 | | | | |
| F30090-P | F308 | 81 | PUSH BUTTON FOR FIBERGLASS OPENING | | | | КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ КУЗОВА | | | | |
| F30882 | F308 | 82 | MIRROR | | | | ЗЕРКАЛО | | | | |
| F30883 | F308 | 83 | SET OF STICKERS | | | | НАБОР НАКЛЕЕК | | | | |
| RV55 | F308 | 84 | END SWITCH RUBBER | | | | РЕЗИН. НАКЛАДКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | | | | |
| F30094 | F308 | 85 | END SWITCH FIXING PLATE | | | | ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕ | | | | |
| SE2 | F308 | 86 | END SWITCH | | | | ВЫВКЛЮЧАТЕЛЬ | | | | |
| F30087 | F308 | 87 | 3.00-4 COMPLETE WHEEL | | | | КОЛЕСО В СБОРЕ 3.00-4 | | | | |
| F30089DX F308 | | 89 | | COMPLETE WHEEL 4.10/3.50-5 RIGHT SLICKS | | | | | КОЛЕСО В СБОРЕ 4.10/3.50-5 | |
| F30890 | F308 | 90 | | COMPLETE FIBERGLASS AMERICAN TRUCK | | | | | КУЗОВ В СБОРЕ “АМЕРИКАН ТРАК” | |
| PESC18 | F308 | 90 | | CHASSIS ELECTRIC EQUIPMENT T98 | | | | | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ШАССИ T98 | |
| PESC5 | F308 | 91 | | FIBERGLASS ELECTRIC EQUIPMENT | | | | | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КУЗОВА | |
| F30892 | F308 | 92 | | STAINLESS STEEL LADDER | | | | | ЛЕСТНИЦА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |
| M20398 | F308 | 93 | | SPACER 29X3,5X20 | | | | | ШАЙБЫ 29X3,5X20 | |
| F32069 | F308 | 94 | | LOWER PROTECTION | | | | | ЗАЩИТА ДНИЩА | |
| F305107 | F308 | 95 | | FIXING METAL PLATE FOR REGULATOR COVER | | | | | КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ | |
| F30091 | F308 | 96 | | SPEED REGULATOR PROTECTION | | | | | ЗАЩИТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОС | |
| M20395 | F308 | 97 | | SPEED REGULATOR RUBBER | | | | | РЕЗИНОВЫЕ НАКЛ. ДЛЯ БЛОКА УПРАВ | |
| RV19 | F308 | 98 | | HANDLE FOR SPEED REGULATOR FIXING | | | | | КРЕПЕЖИ ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | |
| M20399 | F308 | 99 | | MONEY BOX FRAME LEAVER | | | | | ЛИЧИНКА ДЛЯ ЯШИКА ЖИТОНПРИЕМ | |
| F303104 | F308 | 100 | | STEERING WHEEL CENTER COVER | | | | | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛПАК РУЛЯ УПРАВЛ | |
| SE17 | F308 | 101 | | INFRA RED RECEIVER LAMP | | | | | ЛАМПА ИНФРОКРАНОГО ПРИЕМНИКА | |
| F30086 | F308 | 102 | | SHUTTING PIN | | | | | ШТЫРЬ ЗАМКА ЗАКРЫВАНИЯ | |
| M20318 | F308 | 103 | | NUT. DIAM. 12 | | | | | ГАЙКА ДИАМ 12 мм | |
| F30097 | F308 | 104 | | WASHER | | | | | ШАЙБА | |
| M20388 | F308 | 105 | | COVER FOR LIGHT | | | | | КОЖУХ ДЛЯ ЛАМПЫ МАЯКА | |
| M20389 | F308 | 106 | | LAMP FOR WARNING LAMP | | | | | ЛАМПА ИНДИКАЦИОННАЯ | |
| F30089SX F309 | | 107 | | COMPLETE WHEEL 4.10/3.50-5 LEFT SLICKS | | | | | RUOTA COMPLETA 4.10/3.50-5 LISCIA S | |
| F30315 | F308 | 108 | | REAR PVC BUMPER FOR OLD DREAM | | | | | PARAURTI IN PVC POSTERIORE OLD D | |
| F30314 | F308 | 109 | | REAR RUBBER BUMPER FOR OLD DREAM | | | | | GOMMA PARAURTI POSTERIORE OLD | |