**ART. F315 "SELA 500"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **ART POS** | **DESCRIPTION** | **НАИМЕНОВАНИЕ** |
|  |  |  |  |  |
| F3151 | F315 | 1 | FRONT SELA 500 FIBERGLASS BODY | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ |
| F3152 | F315 | 2 | REAR SELA 500 FIBERGLASS BODY | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ |
| F3153 | F315 | 3 | WINDSCREEN | ЛОБОВОЕ СТЕКЛО SELA 500 |
| M2079 | F315 | 4 | HEADLAMP | ФАРЫ ЛОБОВЫЕ  |
| M20790 | F315 | 5 | LIGHT BULB SHADOW | ЛАМПОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ |
| F3156 | F315 | 6 | UPPER REAR LAMP | ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЛАМПА |
| F3157 | F315 | 7 | LOWER REAR LAMP | НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЛАМПА |
| F3158 | F315 | 8 | REAR LAMP HOUSING | КОЖУХ ЗАДНИЙ ЛАМПЫ |
| F3159 | F315 | 9 | ALLUMINIUM PROFILE | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНЕВЫЙ SELA 500 |
| F3009 | F315 | 10 | CHIN PROTECTOR PAD | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ F.1 |
| F30032 | F315 | 11 | STEERING WHEEL | РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ F.1. |
| F31512 | F315 | 12 | STEERING WHEEL SHAFT | ВАЛ РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ SELA 5 |
| F30036 | F315 | 15 | UNIVERSAL JOINT | КАРДАНЫЙ ВАЛ РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
| F31516 | F315 | 16 | CARDAN JOINTS SHAFT | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КАРДАННОГО ВАЛА |
| F31517 | F315 | 17 | REAR FIBERGLASS SUPPORT | КРАНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАД. ЧАСТИ КУЗОВА |
| F31418 | F315 | 18 | SPACER 13X20X15 | РАСПОРНАЯ ШАЙБА 13X20X15 |
| F31419 | F315 | 19 | CIRCLIP DIAM. 35 | ПРУЖ. КОЛЬЦЕВОЙ ЗАМОК ДИА 35 мм |
| F30058 | F315 | 20 | BEARING | ПОДШИПНИК 6202-2RS |
| F31182 | F315 | 21 | STEERING WHEEL PLATE | КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА ВАЛ РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
| F30011 | F315 | 22 | PEDAL SWITCH UPPER PART | ВЕРХНЯЯ НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ГАЗА |
| F30013 | F315 | 23 | PEDAL SPRING | ПРУЖИНА ПЕДАЛИ ГАЗА |
| F30014 | F315 | 24 | PEDAL SWITCH LOWER PART |  НИЖНАЯ ЧАСТЬ ПЕДАЛИ ГАЗА |
| F30012 | F315 | 25 | MICRO PEDAL SWITCH (BLACK) | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ ГАЗА (ЧЕРНАЯ) |
| F31526 | F315 | 26 | PROTECTION FOR REGULATOR SELA 500 | ЗАЩИТА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ  |
| M20927 | F315 | 27 | FRONT RUBBER BUMPER QUAD | ПЕРЕДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР |
| B40668 | F315 | 28 | SPACER 11X20X15 | ШАЙБА РАСПОРНАЯ 11X20X15 |
| B40426 | F315 | 29 | JOIN DIAM. 8 | ШАРНИР ДИАМ.8 |
| F31430 | F315 | 30 | STEERING AXLE | ОСЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ |
| F31431 | F315 | 31 | SHAFT HOUSING FOR FRONT WHEELS | НАКЛАДКА ВАЛ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F31119 | F315 | 32 | BOLT 10X100 | БОЛТ 10X100 |
| F31433 | F315 | 33 | RIGHT FRONT HOUSING WHEEL | КОЖУХ ПЕРЕД ПРАВ. КОЛЕСА |
| F31434 | F315 | 34 | LEFT FRONT HOUSING WHEEL | КОЖУХ ПЕРЕД ЛЕВ. КОЛЕСА |
| B40722 | F315 | 35 | BEARING 6000 2RS | ПОДШИПНИК 6000 2RS |
| B40623 | F315 | 36 | SPACER 55X18X10 | ШАЙБА РАСПОРНАЯ 55X18X10 |
| B40630 | F315 | 37 | WASHER 10X20 | ШАЙБА 10X20 |
| B40628 | F315 | 38 | NUT DIAM 10 AUT. | ГАЙКА ДИАМ. 10 мм |
| F30063 | F315 | 39 | BEARING 6201 2RS | ПОДШИПНИК 6201-2RS |
| F30059 | F315 | 40 | LEFT REAR WHEEL | ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО 4.10/3.50  |
| F30061 | F315 | 41 | 4.10/3.50-5 INNER TUBE | КАМЕРА ДЛЯ КОЛЕСА 4.10/3.50-5 |
| F30070 | F315 | 42 | 4.10/3.50 TYRE | ШИНА 4.10/3.50-5 |
| F30062 | F315 | 43 | 4.10/3.50-5 NYLON RING | НЕЙЛОНОВОЕ КОЛЬЦО4.10/3.50-5 |
| A10332 | F315 | 44 | NUT DIAM. 12 AUT | ГАЙКА ДИАМ. 12 мм |
| F31545 | F315 | 45 | SELA 500 CHASSIS | ШАССИ SELA 500 |
| F31546 | F315 | 46 | REAR IRON BUMPER SELA 500 | ЗАДНИЙ МЕТАЛИЧЕСКИЙ БАМПЕР |
| F31547 | F315 | 47 | REAR PLASTIC BUMPER SELA 500 | ЗАДНИЙ ПВХ БАМПЕР SELA 500 |
| F31448-M | F315 | 48 | MOTOR 24V. 400 WATT FOR REDUCER | МОТОР РЕДУКТОРА 24V. 400 WAT |
| B40765 | F315 | 49 | BRUSH MOTOR 24V. | ЩЕТКА ДЛЯ МОТОРА 24V. |
| F31266 | F316 | 50 | BRUSH FASTENING CAP | ПРОБКА ДЛЯ ЩЕТКА МОТОРА |
| F31550 | F315 | 50 | LIGHT BULB SELA 500 | ЛАМПОЧКА SELA 500 |
| M20789 | F315 | 51 | WARNING LIGHT BULBHOLDER | ЛАМПОЧКА АВАРИНОЙ ЛАМПЫ |
| F31552 | F315 | 52 | INDICATOR/BOAT WARNING LIGHT | ЛАМПА ИНДИКАТОРА ЗАРЯДКИ |
| SE17 | F315 | 53 | INFRA RED RECEIVER LAMP | ИНФРОКРАСНЫЙ ПРИЕМНИК |
| RV48 | F315 | 54 | ROLL SEAT BELT | РЕМНЬ БЕЗОПАСНОСТИ |
|  |  |  |  | **ART. F315 "SELA 500"** |  |
| **COD** | **ART POS** | **DESCRIPTION** |  | **НАИМЕНОВАНИЕ** |
|  |  |  |  |  |
| F31456 | F315 | 56 | HIDRAULIC PISTONS 100NW | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 100NW |
| M20269 | F315 | 57 | CRESCENT WEDGE FOR REDUCER | КЛИН ШПОНКА ВАЛА РЕДУКТОРА |
| RV72 | F315 | 58 | MOTOR REDUCER | РЕДУКТОР МОТОРА |
| F31459 | F315 | 59 | RUBBER PLUG | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ |
| F30071-M | F315 | 60 | RIGHT REAR WHEEL FOR REDUCTOR | ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ДИСК РЕДУКТОРА 4.10/3.50  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F30086 | F315 | 61 | SHUTTING PIN | ШТЫРЬ ЗАМКА ЗАКРЫВАНИЯ |
| RV73-R | F315 | 62 | RED FAST CONNECTOR HOUSING | КЛЕЙМА БЫСТРОГО КОНТАКТА (КРАСНАЯ) |
| F30037 | F315 | 63 | BEARING 6003-2RS | ПОДШИПНИК 6003-2RS |
| F31570 | F315 | 70 | FRONT LOWER PROTECTION SELA 500 | ПЕРДНЯЯ НИЖНЯЯ ЗАЩИТА |
| F30016 | F315 | 71 | LOUDSPEAKER | ДИНАМИК ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ |
| SE1/T | F315 | 72 | SPEED REGULATOR TD08/50 12-24V. | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ TD08/50 12-24V. |
| F30021 | F315 | 73 | BATTERY BOX 95 AMP. | ЯЩИК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 95 A |
| F30024 | F315 | 74 | LOCK | ЗАМОК ЛИЧИНКА |
| M20340 | F315 | 75 | COIN BOX FOR LASER | ЯЩИК ДЛЯ ПРИЕМА ЖЕТОНОВ |
| M20341 | F315 | 76 | COIN BOX HOUSING LASER | ЯЩИК ДЛЯ ЖЕТОНОПРИЕМНИКА |
| F30015 | F315 | 77 | COIN MECHANISM | ЖЕТОНОПРИЕМНИК |
| M20240 | F315 | 78 | CRESCENT WEDGE FOR MOTOR | КЛИН-ШПОНКА МОТОРА |
| SE11/C | F315 | 79 | FAST CONNECTOR RED | КЛЕЙМА БЫСТРОГО КОНТАКТА (КРАСНАЯ) |
| F30090-P | F315 | 80 | PUSH BUTTON FOR FIBERGLASS OPENING | КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ КУЗОВА |
| F31581 | F315 | 81 | COMPLETE FIBERGLASS BODY SELA 500 | КОРПУС КАБИНЫ В СБОРЕ SELA 500 |
| F30089DX | F315 | 83 | COMPLETE WHEEL 4.10/3.50-5 RIGHT SLICKS | КОЛЕСО В СБОРЕ 4.10/3.50-5 ПРАВАЯ ЧАСТЬ |
| PESC65 | F315 | 84 | FIBERGLASS ELECTRIC EQUIPMENT SELA MART | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КОРПУСА |
| PESC31 | F315 | 85 | CHASSIS ELECTRIC EQUIPMENT SELA MART | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ШАССИ |
| F31875 | F315 | 86 | NUT DIAM. 20 | ГАЙКА ДИАМ. 20 мм |
| F31587 | F315 | 87 | OPENING HINDGE SELA 500 | ПЕТЛИ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА SELA 500 |
| M20398 | F315 | 88 | SPACER 29X3,5X20 | ШАЙБА РАСПОРНАЯ 29X3,5X20 |
| F31589 | F315 | 89 | FRONT IRON BUMPER SELA 500 | ПЕРДНИЙ МЕТАЛИЧЕСКИЙ БАПЕР SELA 500 AN |
| F31590 | F315 | 90 | FRONT PVC BUMPER SELA 500 | ПЕРДНИЙ БАМПЕР ПВХ SELA 500 |
| SE2 | F315 | 91 | END SWITCH | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  |
| M20987 | F315 | 92 | GUIDE FOR BUMPER | КРЕПЕЖИ ДЛЯ БАПЕРА |
| F31593 | F315 | 93 | BACK LOWER PROTECTION SELA 500 | ЗАДНЯЯ НИЖНЯЯ ЗАЩИТА POSTE |
| B4118 | F315 | 94 | KNURL WITH BOLT | POMELLO CON VITE |
| RV19 | F315 | 95 | HANDLE FOR SPEED REGULATOR FIXING | КРЕПЕЖИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ |
| M20395 | F315 | 96 | SPEED REGULATOR RUBBER | РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ |
| M20399 | F315 | 97 | MONEY BOX FRAME LEAVER | ЯЗЫЧОК ЗАМКА ДЛЯ ЖИТОНОПРИЕМНИКА |
| M20318 | F315 | 98 | NUT. DIAM. 12 | ГАЙКА ДИАМ 12мм |
| F30097 | F315 | 99 | WASHER | ШАЙБА |
| SG10 | F315 | 100 | WARNING LIGHT 24V | ЛАМПА АВАРИЙНАЯ 24 VOLT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F315101 | F315 | 101 | SIDE METAL SELA 500 | МЕТАЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА SELA 500 |
| M20986 | F315 | 102 | GROMET FOR BUMPER QUAD | ПВХ КОЛЬЦО ДЛЯ БАМПЕРНОЙ ДУГИ |
| F315103 | F315 | 103 | SELA 500 STICKERS | КОМПЛЕКТ НАКЛЕЕК SELA 500 |
| M20791 | F315 | 104 | LIGHT COVER SHADOW | СТЕКЛОНАКЛАДКИ НА ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ |
| F303104 | F315 | 105 | STEERING WHEEL CENTER COVER | ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАКЛАДКА РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
| F315106 | F315 | 106 | WARNING LIGHT WIRE CM.37 | БЕЛЬ ДЛЯ ИНДИКАЦИОНОЙ ЛАМПЫ CM.37 |
| D5048-LAMP F315 | 107 | BULB 24V 3W | ЛАМПОЧКА 24V 3W  |