**ART. F322 "DUAL RACER"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **ART POS** | | **DESCRIPTION** | **НАИМЕНОВАНИЕ** |
|  |  |  |  |  |
| F3221 | F322 | 1 | FIBGERGLASS BODY DUAL RACER | СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ “КОРПУС DUAL RACER” |
| F3222 | F322 | 2 | COIN BOX COVER | КРЫШКА ЯЩИКА ПРИЕМА ЖЕТОНОВ |
| F3223 | F322 | 3 | COIN BOX | ЯЩИК ПРИЕМА ЖЕТОНОВ |
| F30024 | F322 | 4 | LOCK | ЗАМОК |
| F3005 | F322 | 5 | HYDRAULIC SHAFT 150NW | ГИДРОВЛИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 150NW |
| RV73 | F322 | 6 | FAST CONNECTOR COVER | КЛЕЙМА БЫСТРОГО КОНТАКТА |
| F3008 | F322 | 7 | FAST CONNECTOR | КЛЕЙМА БЫСТРОГО КОНТАКТА |
| SE17 | F322 | 8 | INFRA RED RECEIVER LAMP | ЛАМПА ИНФРОКРАСНОГО ПРИЕМНИКА |
| B40610 | F322 | 9 | RUBBER PLUG | ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ |
| M20331 | F322 | 10 | RUBBER | ШАЙБА РЕЗИНОВАЯ |
| F30086 | F322 | 11 | SHUTTING PIN | ШТЫРЬ ЗАМКА ЗАКРЫВАНИЯ |
| F30090-P | F322 | 12 | PUSH BUTTON FOR FIBERGLASS OPENING | КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ КОРПУСА МАШИНКИ |
| F32213 | F322 | 13 | REAR LIGHT | ЗАДНИЕ ФОНАРИ |
| F32214 | F322 | 14 | SUPPORT FOR REAR LIGHT | ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПОЧКИ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ |
| F32215 | F322 | 15 | UPPER PROTECTION | ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА |
| F32216 | F322 | 16 | LOWER PROTECTION DUAL RACER | НИЖНЯЯ ЗАЩИТА |
| M21039 | F322 | 17 | RIGHT REAR WHEEL PROTECTING PLATE | ЗАЩИТА ЗАДНЕ ПРАВОГО КОЛЕСА |
| F31875 | F322 | 18 | NUT DIAM. 20 | ГАЙКА ДИАМ. 20мм |
| F31216 | F322 | 19 | KART BUMPER BAND | БАМПЕРНА ДУГА KART |
| F31215 | F322 | 20 | FRONT RUBBER BUMPER | ПЕРДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР |
| F30048 | F322 | 21 | SUSPENSION SPRING | АМАРТИЗАЦИОННЫЙ ПРУЖИНЫ |
| SE1/T | F322 | 22 | SPEED REGULATOR TD08/50 12-24V. | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ TD08/50 12-24V. |
| F30094 | F322 | 23 | END SWITCH FIXING PLATE | ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |
| RV55 | F322 | 24 | END SWITCH RUBBER | РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ КРЕПЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТ |
| SE2 | F322 | 25 | END SWITCH | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| F30016 | F322 | 26 | LOUDSPEAKER | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДИНАМИК |
| F32227 | F322 | 27 | DUAL RACER CHASSIS | ШАССИ “DUAL RACER” |
| F31146 | F322 | 28 | REAR RUBBER BUMPER | ЗАДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР |
| F32229 | F322 | 29 | REAR FIBERGLASS BODY SUPPORT | КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА МАШИНКИ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F31865 | F322 | 30 | COIN MECHANISM HOUSING | | КРЕПЕЖЬ ЖИТОНОПРИЕМНИКА | |
| F30015 | F322 | 31 | COIN MECHANISM | | ЖЕТОНОПРИЕМНИК | |
| F30011 | F322 | 32 | PEDAL SWITCH UPPER PART | | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕДАЛИ ГАЗА | |
| F30013 | F322 | 33 | PEDAL SPRING | | ПРУЖИНА ПЕДАЛИ ГАЗА | |
| F30014 | F322 | 34 | PEDAL SWITCH LOWER PART | | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕДАЛИ ГАЗА | |
| F30012 | F322 | 35 | MICRO PEDAL SWITCH (BLACK) | | МИКРО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ ГАЗА (ЧЕРНАЯ) | |
| RV72 | F322 | 36 | MOTOR REDUCER | | РЕДУКТОР ТРАНСМИСИОНЫЙ | |
| M20948 | F322 | 37 | MOTOR 12V 350W FOR REDUCTOR | | ДВИГАТЕЛЬ РЕДУКТОРА 12V 350W | |
| B40765 | F322 | 39 | BRUSH MOTOR 24V. | | ЭЛЕКТРОЩЕТКИ МОТОРА 24V. | |
| M20269 | F322 | 40 | CRESCENT WEDGE FOR REDUCER | | КЛИН ШПОНКА ДЛЯ РЕДУКТОРА | |
| M20240 | F322 | 41 | CRESCENT WEDGE FOR MOTOR | | КЛИН ШПОНКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ | |
| F31129 | F322 | 42 | SHAFT HOUSING FOR FRONT WHEELS | | РЫЧАГ ВАЛА ПЕРДНИХ КОЛЕС | |
| F31119 | F322 | 43 | BOLT 10X100 | | БОЛТ 10X100 | |
| B40720 | F322 | 44 | RIGHT FRONT HOUSING WHEEL | | ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ КОЖУХ КОЛЕСА | |
| B40721 | F322 | 45 | LEFT FRONT HOUSING WHEEL | | ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ КОЖУХ КОЛЕСА | |
| B40722 | F322 | 46 | BEARING 6000 2RS | | ПОДШИПНИК 6000 2RS | |
| B40723 | F322 | 47 | SPACER 55X18X10 | | РАСПОНАЯ ШАЙБА 55X18X10 | |
| B40628 | F322 | 49 | NUT DIAM 10 AUT. | | ГАЙКА . 10 AUT | |
| F30071-M | F322 | 50 | RIGHT REAR WHEEL FOR REDUCTOR | | ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕС РЕДУКТОРА 4.10/3.50 | |
|  |  |  |  | **ART. F322 "DUAL RACER"** | |  |
| **COD** | **ART POS** | | **DESCRIPTION** | | **НАИМЕНОВАНИЕ** | |
|  |  |  |  | |  | |
| B40583 | F322 | 51 | BEARING 6301-2RS | | ПОДШИПНИК 6301-2RS | |
| F30037 | F322 | 52 | BEARING 6003-2RS | | ПОДШИПНИК 6003-2RS | |
| B40426 | F322 | 53 | JOIN DIAM. 8 | | ВАЛ ДИАМ .8 мм MASCHIO | |
| F31118 | F322 | 54 | STEERING AXLE | | ОСЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ | |
| B40548 | F322 | 55 | BATTERY BOX FOR 100 AMP. BATTERY | | ЯЩИК АКУМУЛЯТОРА 100 AМР | |
| F30034 | F322 | 56 | 2.60X85 DEMI RIM | | ЧАСТЬ КОЛЕСНОГО ДИСКА 2.60X85 | |
| F31840 | F322 | 57 | SPLIT RIM BEARING HOUSING | | ЧАСТЬ КОЛЕСНОГО ДИСКА 260X85 ДЛЯ ПОДШИПН. | |
| F32258 | F322 | 58 | TIRE TYPE LOW 9X3,50-4 | | ШИНЫ 9X3,50-4 | |
| F30084 | F322 | 59 | INNER TUBE 3.00-4 | | КАМЕРА ДЛЯ ШИНЫ 3.00-4 | |
| F30062 | F322 | 60 | 4.10/3.50-5 NYLON RING | | НЕЙЛОНОВОЕ КОЛЬЦО 4.10/3.50-5 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F30059 | F322 | 61 | LEFT REAR WHEEL | ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ДИСК 4.10/3.50 |
| F30070 | F322 | 62 | 4.10/3.50 TYRE | ШИНА 4.10/3.50-5 |
| F30061 | F322 | 63 | 4.10/3.50-5 INNER TUBE | КАМЕРА ДЛЯ ШИНЫ 4.10/3.50-5 |
| F31419 | F322 | 64 | CIRCLIP DIAM. 35 | ПРУЖИНЫЙ КОЛЦЕВОЙ ЗАМОК ДИАМ. 35 |
| F30058 | F322 | 65 | BEARING | ПОДШИПНИК 6202-2RS |
| F32266B | F322 | 66 | WHITE LED | БЕЛЫЙ LED СВЕТ |
| F32266A | F322 | 66A | BLUE LED | ГОЛУБОЙ LED СВЕТ |
| B40628 | F322 | 67 | NUT DIAM 10 AUT. | ГАЙКА ДИАМ. 10 мм |
| F303104 | F322 | 68 | STEERING WHEEL CENTER COVER | ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАКЛАДКА РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
| F30063 | F322 | 69 | BEARING 6201 2RS | ПОДШИПНИК 6201-2RS |
| F32270 | F322 | 70 | STICKERS SET FOR DUAL RACER | КОМПЛЕКТ НАКЛЕЕК |
| F31182 | F322 | 71 | STEERING WHEEL PLATE | КРЕПЕЖЬ РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
| B40668 | F322 | 72 | SPACER 11X20X15 | ШАЙБА РАСПОРНАЯ 11X20X15 |
| F31418 | F322 | 73 | SPACER 13X20X15 | ШАЙБА РАСПОРНАЯ 13X20X15 |
| F30036 | F322 | 74 | UNIVERSAL JOINT | КАРДАНЫЙ ВАЛ |
| F31271A | F322 | 75 | FEMALE STEERING WHEEL SHAFT | ОХВАТ ВАЛ РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
| F31247 | F322 | 76 | STEERING WHEEL SHAFT | ВАЛ РУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
| F30032 | F322 | 77 | STEERING WHEEL | РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ F.1. |
| F3009 | F322 | 78 | CHIN PROTECTOR PAD | PARAMENTO F.1 |
| PESC56 | F322 | 79 | DUAL RACER CHASSIS ELECTRIC EQUIPMENT | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ШАССИ |
| PESC57 | F322 | 80 | DUAL RACER FIBERGLASS ELECTRIC EQUIPMENT | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КУЗОВА МАШИНКИ |
| F32281 | F322 | 81 | BOLT 10X55 | БОЛТ 10X55 |
| B40628 | F322 | 82 | NUT DIAM 10 AUT. | ГАЙКА ДИАМ 10 мм |
| F32283 | F322 | 83 | BOLT 10X30 | БОЛТ 10X30 |
| B40726 | F322 | 84 | BUMPER BAND SPACER 8X25X10 | РАСПОРНАЯ ШАЙБА БАМПЕРНОЙ ДУГИ |
| B40628 | F322 | 85 | NUT DIAM 10 AUT. | ГАЙКА ДИАМ . 10 мм |
| F32286 | F322 | 86 | DUAL RACER COMPLETE FIBERGLASS BODY | SCOCCA CARROZZERIA COMPLET |
| M20398 | F322 | 87 | SPACER 29X3,5X20 | ШАЙБА 29X3,5X20 |
| RV19 | F322 | 88 | HANDLE FOR SPEED REGULATOR FIXING | ЗАЖИМЫ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ |
| M20395 | F322 | 89 | SPEED REGULATOR RUBBER | РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ |
| F303103 | F322 | 90 | COIN BOX COVER LEAVER F.1 | КРЫШКА ЯЩИКА ПРИЕМА ЖИТОНОВ |
| M20318 | F322 | 91 | NUT. DIAM. 12 | ГАЙКА ДИАМ .12 мм |
| F30097 | F322 | 92 | WASHER | ШАЙБА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B40794 | F322 | 93 | BEARING ASAHI JBS 18 | ПОДШИПНИК ASAHI JBS 18 |
| F32021 | F322 | 94 | CIRCLIP DIAM.47 | ПРУЖИНЫЙ КОЛЦЕВОЙ ЗАМОК ДИАМ 47 |
| F32020 | F322 | 95 | CIRCLIP DIAM.17 | ПРУЖИНЫЙ КОЛЦЕВОЙ ЗАМОК ДИАМ 17 |
| F30089DX F322 | | 96 | COMPLETE WHEEL 4.10/3.50-5 RIGHT SLICKS | КОЛЕСО В СБОРЕ 4.10/3.50-5 LISC |
| F30089SX F322 | | 97 | COMPLETE WHEEL 4.10/3.50-5 LEFT SLICKS | КОЛЕСО В СБОРЕ 4.10/3.50-5 LISC |
| F30087 | F322 | 98 | 3.00-4 COMPLETE WHEEL | КОЛЕСО В СБОРЕ 3.00-4 |
| F32217 | F322 | 99 | REAR PVC BUMPER FOR DUAL RACER | ЗАДНИЙ ПВХ БАМПЕР |
| M20992 | F322 | 100 | REAR RUBBER BUMPER FOR QUAD | ЗАДНИЙ РЕЗИНОВЫЙ БАМПЕР |